1. Ποια είναι η βασική λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ/CPU);
· Α. Να αποθηκεύει μόνιμα αρχεία
· Β. Να εκτελεί εντολές και να επεξεργάζεται δεδομένα
· Γ. Να τυπώνει έγγραφα
Σωστή απάντηση: Β.Η CPU είναι ο «εγκέφαλος» του υπολογιστή και έχει ως κύριο έργο την εκτέλεση εντολών και την επεξεργασία δεδομένων. Σύμφωνα με τις σημειώσεις, η CPU δεν αποθηκεύει μόνιμα πληροφορίες, αλλά συνεργάζεται με τη μνήμη και τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος για να ολοκληρώσει τις εργασίες του προγράμματος. Κάθε εντολή που γράφεται ή εκτελείται στον υπολογιστή περνά από την CPU για ερμηνεία και υλοποίηση 
Η λειτουργία της συνδέεται στενά με τη ροή δεδομένων από και προς τη μνήμη και τις περιφερειακές συσκευές. 
Χωρίς CPU, το σύστημα δεν μπορεί να επεξεργαστεί τίποτα.
Άρα η σωστή επιλογή είναι η Β, γιατί περιγράφει τον βασικό ρόλο της επεξεργασίας 

2. Ποια μνήμη χάνει τα δεδομένα της όταν κλείσει ο υπολογιστής;
· Α. ROM
· Β. RAM
· Γ. BIOS
Σωστή απάντηση: Β.Η RAM είναι η προσωρινή, πτητική μνήμη του υπολογιστή. 
Στις σημειώσεις αναφέρεται ότι η RAM χάνει το περιεχόμενό της όταν διακοπεί η παροχή ρεύματος, επειδή είναι volatile memory. 
Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται για δεδομένα και προγράμματα που βρίσκονται σε άμεση επεξεργασία, όχι για μόνιμη αποθήκευση. 
Αντίθετα, η ROM είναι μη πτητική και κρατά βασικές οδηγίες εκκίνησης. Το BIOS επίσης σχετίζεται με εκκίνηση και είναι αποθηκευμένο σε μόνιμη μνήμη. Άρα η σωστή απάντηση είναι η RAM, δηλαδή η Β. 

3. Τι είναι η ROM;
· Α. Μνήμη μόνο για ανάγνωση
· Β. Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης
· Γ. Κάρτα γραφικών
Σωστή απάντηση: Α.ROM σημαίνει Read Only Memory, δηλαδή μνήμη μόνο για ανάγνωση. 
Οι σημειώσεις εξηγούν ότι η ROM περιέχει βασικές σταθερές οδηγίες, όπως τμήματα του BIOS και στοιχεία εκκίνησης του υπολογιστή. Δεν χρησιμοποιείται όπως η RAM για καθημερινή, προσωρινή εργασία, αλλά παραμένει αποθηκευμένη όταν το σύστημα κλείνει. 
Γι’ αυτό θεωρείται μη πτητική μνήμη. 
Η ROM δεν είναι συσκευή εξόδου ούτε μέσο αποθήκευσης όπως ο δίσκος.
Είναι σταθερό μέρος της αρχιτεκτονικής του συστήματος. 
Άρα η σωστή επιλογή είναι η Α.

4. Ποιος είναι ο ρόλος της μητρικής πλακέτας;
· Α. Να συνδέει και να επιτρέπει την επικοινωνία των βασικών μερών του υπολογιστή
· Β. Να αυξάνει την ταχύτητα του internet
· Γ. Να αποθηκεύει φωτογραφίες
Σωστή απάντηση: Α.Η μητρική πλακέτα είναι το κεντρικό κύκλωμα πάνω στο οποίο συνδέονται όλα τα βασικά μέρη του υπολογιστή. 
Από τις σημειώσεις φαίνεται ότι πάνω στη μητρική βρίσκονται υποδοχές για επεξεργαστή, μνήμη, κάρτες επέκτασης και συνδέσεις διαφόρων συσκευών. Η δουλειά της είναι να επιτρέπει τη μεταξύ τους επικοινωνία και να οργανώνει τη λειτουργία του συστήματος. Δεν αποθηκεύει αρχεία όπως ένας δίσκος, ούτε σχετίζεται άμεσα με την ταχύτητα διαδικτύου. 
Χωρίς μητρική πλακέτα, τα επιμέρους μέρη δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Άρα η Α είναι η σωστή απάντηση.

5. Τι είναι το BIOS;
· Α. Το βασικό λογισμικό εκκίνησης του υπολογιστή
· Β. Η μνήμη RAM
· Γ. Η θύρα USB
Σωστή απάντηση: Α.Το BIOS σημαίνει Basic Input-Output System και είναι βασικό λογισμικό του συστήματος. 
Στις σημειώσεις αναφέρεται ότι βρίσκεται στη ROM και αναλαμβάνει τη διαδικασία εκκίνησης του υπολογιστή. 
Ελέγχει αρχικά αν λειτουργούν σωστά τα βασικά μέρη του συστήματος κατά το POST. 
Έπειτα βοηθά στη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος. Δεν είναι συσκευή, ούτε είδος μνήμης RAM. 
Είναι κρίσιμο τμήμα της αρχιτεκτονικής, επειδή χωρίς αυτό ο υπολογιστής δεν θα ξεκινούσε σωστά. 
Άρα η σωστή απάντηση είναι η Α.

6. Ποιος από τους παρακάτω είναι δίαυλος επικοινωνίας;
· Α. USB
· Β. Πληκτρολόγιο
· Γ. Οθόνη
Σωστή απάντηση: Α.Το USB αποτελεί δίαυλο ή πρότυπο επικοινωνίας για τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών με τον υπολογιστή. Στις σημειώσεις αναφέρεται ότι το USB υποστηρίζει σύνδεση πολλών συσκευών με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. 
Σε αντίθεση, το πληκτρολόγιο είναι συσκευή εισόδου και η οθόνη συσκευή εξόδου. 
Το USB λοιπόν δεν είναι μια “συσκευή” με την ίδια έννοια, αλλά τρόπος σύνδεσης και επικοινωνίας. 
Χρησιμοποιείται σε ποντίκια, πληκτρολόγια, εκτυπωτές, αποθηκευτικά μέσα και άλλα περιφερειακά. Άρα σωστή επιλογή είναι το Α.

7. Ποια είναι η βασική ιδέα της ιεραρχίας μνήμης;
· Α. Όλες οι μνήμες έχουν την ίδια ταχύτητα και κόστος
· Β. Υπάρχουν μνήμες με διαφορετική ταχύτητα, χωρητικότητα και κόστος
· Γ. Η μνήμη δεν επηρεάζει καθόλου την απόδοση
Σωστή απάντηση: Β.Η ιεραρχία μνήμης περιγράφει ότι ο υπολογιστής διαθέτει μνήμες διαφορετικών επιπέδων, με διαφορετική ταχύτητα, χωρητικότητα και κόστος.

Οι σημειώσεις δείχνουν διάκριση μεταξύ RAM, ROM, SRAM, DRAM και αποθηκευτικών μέσων όπως δίσκοι και οπτικά μέσα.
Οι γρηγορότερες μνήμες είναι συνήθως μικρές και ακριβές, ενώ οι πιο αργές έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και μικρότερο κόστος
Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει καλύτερη ισορροπία απόδοσης και οικονομίας.

Αν όλες οι μνήμες ήταν ίδιες, ο υπολογιστής θα ήταν είτε πολύ ακριβός είτε πολύ αργός.

Άρα η σωστή απάντηση είναι η Β.

8. Τι είναι ο assembler;
· Α. Πρόγραμμα που μεταφράζει συμβολικές εντολές σε γλώσσα μηχανής
· Β. Μια συσκευή αποθήκευσης
· Γ. Ένα είδος μνήμης
Σωστή απάντηση: Α.Ο assembler είναι το πρόγραμμα που μεταφράζει την assembly language σε machine language.

Στις σημειώσεις του εργαστηρίου για την αρχιτεκτονική υπολογιστών αναφέρεται ότι η γλώσσα assembly αποτελεί συμβολική μορφή προγραμματισμού που πρέπει να μετατραπεί σε κατανοητές εντολές για την CPU.

Ο assembler πραγματοποιεί ακριβώς αυτή τη μετάφραση, μετατρέποντας τις συμβολικές εντολές σε δυαδικό κώδικα.

Δεν είναι υλικό, ούτε μνήμη ή αποθηκευτικό μέσο.

Χωρίς assembler, η εκτέλεση προγραμμάτων assembly θα ήταν αδύνατη.
Άρα η Α είναι η σωστή επιλογή.

9. Τι κάνει το σύστημα διευθυνσιοδότησης μνήμης;
· Α. Καθορίζει πού βρίσκεται κάθε δεδομένο ή εντολή στη μνήμη
· Β. Αλλάζει το χρώμα της οθόνης
· Γ. Αυξάνει τον αριθμό των θυρών USB
Σωστή απάντηση: Α.Η διευθυνσιοδότηση μνήμης είναι ο τρόπος με τον οποίο ο επεξεργαστής “βρίσκει” και αναφέρεται σε θέσεις μέσα στη μνήμη.2-METRIKE-PLAKETA.pdf+1
Στις σημειώσεις γίνεται αναφορά στους τρόπους αναφοράς στη μνήμη και στους τρόπους διευθυνσιοδότησής της.

Κάθε θέση μνήμης έχει μια διεύθυνση ώστε η CPU να ξέρει πού θα διαβάσει ή πού θα γράψει δεδομένα.

Αυτό είναι θεμελιώδες για την εκτέλεση προγραμμάτων και τη σωστή διαχείριση δεδομένων.

Δεν έχει σχέση με την εμφάνιση της οθόνης ή με τις θύρες USB.

Άρα η σωστή απάντηση είναι η Α.

10. Ποιο από τα παρακάτω είναι μηχανικό μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο;
· Α. SSD
· Β. Σκληρός δίσκος (HDD)
· Γ. RAM
Σωστή απάντηση: Β.Ο σκληρός δίσκος HDD είναι παραδοσιακό μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο με κινούμενα μηχανικά μέρη.
Στις σημειώσεις για τα αποθηκευτικά μέσα αναφέρεται ότι τέτοια μέσα στηρίζονται σε μαγνητική εγγραφή και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως capacity, access time και data transfer rate.

Ο SSD, αντίθετα, είναι ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο χωρίς μηχανικά μέρη.

Η RAM είναι μνήμη εργασίας και όχι μόνιμο αποθηκευτικό μέσο.
Ο HDD είναι λοιπόν η σωστή επιλογή όταν μιλάμε για κλασικό μαγνητικό δίσκο.

Άρα σωστή απάντηση είναι η Β.

